**НОРМАТИВЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ УСЛУГИ ПО ОТОПЛЕНИЮ**

**Введены в действие с 01.07.2019г.** приказом министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 20.06.2016 N 131 "Об утверждении нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению"

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | | | | |
| многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
| На 12 месяцев [<\*>](consultantplus://offline/ref=F931D937DBB548368E5578907AF6DB789894DF988854B2B7479F795B1B47151348484CC6EF25D07CB5270DC8A0F9F766B44F1731AEB31D5E4CE3E8CCW3J) | На 7 месяцев | На 12 месяцев [<\*>](consultantplus://offline/ref=F931D937DBB548368E5578907AF6DB789894DF988854B2B7479F795B1B47151348484CC6EF25D07CB5270DC8A0F9F766B44F1731AEB31D5E4CE3E8CCW3J) | На 7 месяцев | На 12 месяцев [<\*>](consultantplus://offline/ref=F931D937DBB548368E5578907AF6DB789894DF988854B2B7479F795B1B47151348484CC6EF25D07CB5270DC8A0F9F766B44F1731AEB31D5E4CE3E8CCW3J) | На 7 месяцев |
| **Этажность/Метод расчета** | **многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно** | | | | | |
| 1 - 4 | 0,0180 | 0,0309 метод аналогов | 0,0180 | 0,0309 метод аналогов | 0,0180 | 0,0309 метод аналогов |
| 5 - 9 | 0,0173 | 0,0297 метод аналогов | 0,0175 | 0,0300 метод аналогов | 0,0175 | 0,0300 метод аналогов |
| 10 - 14 | 0,0150 | 0,0257 метод аналогов | 0,0163 | 0,0279 метод аналогов | 0,0163 | 0,0279 метод аналогов |
| 15 и выше | 0,0133 | 0,0228 метод аналогов | 0,0148 | 0,0254 метод аналогов | 0,0148 | 0,0254 метод аналогов |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. метр общей площади жилого помещения в месяц) | | | | | |
| многоквартирные и жилые дома со стенами из камня, кирпича | | многоквартирные и жилые дома со стенами из панелей, блоков | | многоквартирные и жилые дома со стенами из дерева, смешанных и других материалов | |
| На 12 месяцев [<\*>](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C88BD12789A69428B7C38837BE280772E2C2415D0C505C9199FC19C2FF81B8F1A524374CDD00CFEA90752177A92v3W7J) | На 7 месяцев | На 12 месяцев [<\*>](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C88BD12789A69428B7C38837BE280772E2C2415D0C505C9199FC19C2FF81B8F1A524374CDD00CFEA90752177A92v3W7J) | На 7 месяцев | На 12 месяцев [<\*>](consultantplus://offline/ref=F6E37E67641E8073BB7B298BE79C88BD12789A69428B7C38837BE280772E2C2415D0C505C9199FC19C2FF81B8F1A524374CDD00CFEA90752177A92v3W7J) | На 7 месяцев |
| **Этажность/Метод расчета** | **многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки** | | | | | |
| 1 - 4 | 0,0142 | 0,0243 метод аналогов | 0,0155 | 0,0266 метод аналогов | 0,0155 | 0,0266 метод аналогов |
| 5 - 9 | 0,0140 | 0,0240 метод аналогов | 0,0146 | 0,0250 метод аналогов | 0,0146 | 0,0250 метод аналогов |
| 10 - 14 | 0,0139 | 0,0238 метод аналогов | 0,0137 | 0,0235 метод аналогов | 0,0137 | 0,0235 метод аналогов |
| 15 и выше | 0,0137 | 0,0235 метод аналогов | 0,0128 | 0,0219 метод аналогов | 0,0128 | 0,0219 метод аналогов |